**大冶市人民医院一院两区信息系统双活部署项目**

### **供应商资格要求**

1、应满足《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、未被“[信用中国](http://www.creditchina.gov.cn)”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信惩戒名单和“[中国政府采购网](http://www.ccgp.gov.cn/)”（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不接受联合体形式的投标。

### **技术、服务及商务要求**

**一、项目建设内容**

为加强医院信息化管理，实现新、老院区信息资源共享、数据同步，拟建设一院两区信息系统双活，需在新院区同步部署现有核心软件系统，主要包括电子病历系统、移动护理系统、LIS系统、PACS系统及手麻管理系统等。

**二、项目采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **预算单价****（元）** | **预算金额****（元）** | **备注** | **货物/****服务** |
| 1 | 电子病历系统 | 1 | 项 | 待定 | 待定 |  | 服务 |
| 2 | 移动护理系统 | 1 | 项 | 待定 | 待定 |  | 服务 |
| 3 | LIS系统 | 1 | 项 | 待定 | 待定 |  | 服务 |
| 4 | PACS系统 | 1 | 项 | 待定 | 待定 |  | 服务 |
| 5 | 手麻管理系统 | 1 | 项 | 待定 | 待定 |  | 服务 |
| 合计： | 待定 |  |  |

**三、技术、服务要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **系统名称** | **技术和性能参数要求** | **功能明细** | **数量** | **备注** |
| 1 | 电子病历系统 | 1、医院提供两台新服务器分别作为新院区的应用服务器和数据库服务器，新服务器采用虚拟ip与现用虚拟ip地址一致。2.、搭建应用服务器，应用服务器包括接口程序，电子病历发布包，电子病历服务，临床路径服务，皕杰报表服务。3、配合第三方双活厂商，进行双活服务器搭建、功能整体改进和测试。 |  |  |  |
| 2 | 移动护理系统 | 1、医院提供两台新服务器分别作为新院区的应用服务器和数据库服务器，新服务器采用虚拟IP与现用虚拟IP地址一致。2、搭建应用服务器，应用服务器包括文书后台服务，文书客户端更新服务，护理管理后台服务，护理管理服务，his数据同步服务，ICU体征同步服务。3、配合第三方双活厂商，进行双活服务器搭建、功能整体改进和测试，包含所有护理产品。 |  |  |  |
| 3 | LIS系统 | 1、对于具备双工控制条件的检验仪器，实现仪器与LIS双向通讯控制，LIS获得检验申请后，向检验仪器发送检验申请项目明细，仪器自动生成项目工作列表，并自动检测和发送检验结果供LIS系统接收采集。2、医院提供两台新服务器分别作为新院区的应用服务器和数据库服务器，新服务器采用虚拟IP与现用虚拟IP地址一致。3、配合第三方双活厂商，进行双活服务器搭建、功能整体改进和测试。 |  |  |  |
| 4 | PACS系统 | 放射登记软件 | 放射类集中登记中心 | 1 |  |
| 放射设备接口 | 包含放射设备接入及技师工作站软件。每台放射设备需要配置一个技师工作站软件 | 5 |  |
| 放射类报告工作站 | 放射类报告工作站软件（配置4个医生报告工作站） | 5 |  |
| 放射科排队叫号 | 放射科排队叫号软件一套 | 1 |  |
| 超声登记软件 | 超声集中登记中心软件 | 1 |  |
| 超声科设备接口 | 包含超声科设备接口及超声报告软件（接入3台超声科设备） | 3 |  |
| 超声科排队叫号 | 超声科排队叫号软件一套 | 1 |  |
| 5 | 手麻管理系统 | DoCare麻醉临床信息系统5.0 | 详见麻醉系统功能配置 | 10 | 10个手术间 |
| 复苏室管理系统 | PACU管理系统 | 1 | 暂无复苏室 |
| 省麻醉质控上报系统 | 省麻醉质控自动统计对接上报系统 | 1 |  |
| 监护仪数据采集软件 | DoCare采集套件 | 10 |  |
| 系统升级改造 | 最新版麻醉质控、智能手术排班、毒麻药管理、与老院区数据库同步 | 1 | （不包含毒麻药柜硬件） |
| 瘦客户机 | I5-8G内存128G 固态硬盘 | 2 | 手麻控制排班显示大屏、和家属等待区大屏 |
| 医疗文书打印机 | A4幅面无线彩色激光自动双面 | 1 | 自动双面激光彩色 |
| 手术室麻醉机专用万向关节支架 | 铝制多关节麻醉机或吊塔匹配 | 10 | 10个手术间麻醉工作站与麻醉机安装支架 |
| （75寸液晶电视） | 带挂架 | 2 | 智能排班、家属等待区 |
| 麻醉医生工作站电脑 | I5/8G内存/256GB固态硬盘/21寸 | 12 | 其中10台用于手术室麻醉临床信息系统、2台用于医生护士工作站 |

维保期内，为医院提供以下服务内容以保证系统能够正常运行使用：

1. 提供客服热线及网络（邮件、QQ）等渠道受理用户问题反馈
2. 提供7\*24小时响应服务，系统出现故障应在24小时内由专业技术人员通过电话或远程等方式受理用户反馈的问题，根据故障现象，分析问题原因，做出初步判断后与用户协商确认问题解决时间
3. 对系统使用科室提出的关于系统使用、操作流程等问题进行解释和答复
4. 保证使用科室的数据安全和数据真实性，让其更好的开展合理用药管理工作
5. 对系统涉及的第三方软件开发商做好相应的程序排错等配合工作
6. 提供定期的售后电话回访服务
7. 建立用户档案，跟踪客户使用情况

**四、商务要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款类型** | **条款内容** | **备注** |
| 1 | **工期要求** | **服务期为合同签订之日起60天内完成** | **★** |
| 2 | **质保要求** | **验收合格后提供一年的软件运维服务** | **★** |
| 3 | **付款方法** | **项目验收合格后30个日历日内付合同总额的90%，余款经双方协商后再定。** | **★** |