大冶市人民医院3号楼消防管道维修工程

**询**

**价**

**文**

**件**

**采购项目编号：YECG2023-0804号**

**采 购 人：大冶市人民医院**

**二○二三年八月**

**询价公告**

根据医院建设需要，大冶市人民医院拟对3号楼消防管道维修工程采购招标，欢迎符合资质条件的供应商参加。

**一、项目基本情况**

1、项目编号：YECG2023-0804号

2、项目名称：大冶市人民医院3号楼消防管道维修工程

3、采购方式：询价

4、采购预算：1.55万元

5、采购内容：3号楼消防管道维修。具体详见采购需求。

6、合同履行期限：合同签订后10个日历日内实施完毕。

7、本项目不接受联合体投标。

**二、资格要求：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动

3、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目的特定资格要求：无

**三、询价文件的获取：**

本项目无报名环节，凡有意参加询价者请在询价公告文末获取本项目文件。

**四、文件递交时间及地点：**

1、文件递交时间：2023年8月30日8时-9时

2、文件递交地点：大冶市人民医院5号楼 14F 采购办

**五、开标时间及地点：**

1、开标时间：2023年8月30日11时

2、开标地点：大冶市人民医院5号楼 14F 会议室

**六、联系方式：**

采购人：大冶市人民医院

联系人：夏女士

联系电话：0714-8711266

联系地址：大冶市城北开发区东风路25号

大冶市人民医院

2023年8月24日

采购需求

报价要求：各分项和合计必须报价，报价漏项和合计计算错误的报价无效。根据报价清单自行报价，不超过采购人预算价均为有效报价。

**一、响应文件提供材料**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供承诺函及营业执照复印件、法人身份证复印件并加盖公章）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函或财务审计报告并加盖公章）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函或人员资质及设备清单并加盖公章）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函或缴费凭证并加盖公章）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函并加盖公章）

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函）

3、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺函和信用中国网站截图）

4、本项目不接受联合体投标。（提供承诺函）

5、加盖公章的报价单原件。

6、法人身份证复印件、授权代理人身份证复印件及授权委托书。

7、加盖公章的售后服务承诺函。

**二、询价响应文件的份数、封装和递交**

供应商应编制响应文件一式三份，分一份正本和二份副本。每份文件要注明“正本”和“副本”字样，响应文件的副本与正本不符，以正本为准。响应文件的正本和所有副本应密封提交。请按时间要求密封文件送达指定地点。

**三、采购内容要求：**

需求报价清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **单位** | **单价** | **小计** | **备注** |
| 1 | 水磨石路面切割 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 路面破除人工费 | 10 | 个 |  |  |  |
| 3 | 更换腐烂国标89管道 | 6 | m |  |  |  |
| 4 | 国标弯头 | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 90加长快接 | 2 | 个 |  |  |  |
| 6 | 生料带 | 3 | 卷 |  |  |  |
| 7 | 更换管道人工费 | 4 | 个 |  |  |  |
| 8 | 浇灌混凝土保护管道及快接 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 砌沟边 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 渣土一次回填 | 1 | 项 |  |  |  |
| 11 | 装沟底模板 | 1 | 项 |  |  |  |
| 12 | 混凝土浇灌沟底 | 1 | 项 |  |  |  |
| 13 | 渣土二次回调 | 1 | 项 |  |  |  |
| 14 | 浇灌混凝土路面 | 1 | 项 |  |  |  |
| 15 | 水磨石路面修复 | 1 | 项 |  |  |  |
| 16 | 垃圾清运 | 3 | 车 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

**四、商务要求：**

1、质保期：一年

2、付款方式：项目完成验收后支付合同金额的95%，余款质保一年到期后付清。