大冶市人民医院东风路院区污水站水质自动采样器及COD、氨氮在线监测设备采购项目

**询**

**价**

**文**

**件**

**采购项目编号：YECG2024-0502号**

**采 购 人：大冶市人民医院**

**二○二四年四月**

**第一章 询价公告**

根据医院工作安排，大冶市人民医院拟对东风路院区污水站水质自动采样器及COD、氨氮在线监测设备进行询价采购，欢迎符合资质条件的供应商参加。

**一、项目基本情况**

1、项目编号：YECG2024-0502号

2、项目名称：大冶市人民医院东风路院区污水站水质自动采样器及COD、氨氮在线监测设备采购项目

3、采购方式：询价

4、采购预算：11万元

5、采购内容：东风路院区污水站水质自动采样器及COD、氨氮在线监测设备。具体详见采购需求。

6、交货期：合同签订后10个日历日内。

7、本项目不接受联合体投标。

**二、资格要求：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人须具有行政管理部门注册的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一或五证合一的营业执照）。

3、供应商提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录查询网络截图件并加盖供应商公章，以响应文件递交截止日查询的结果为准；

4、本项目特定资格：供应商须为污染源自动监控设施承建备案单位。

**三、询价文件的获取：**

凡有意参加询价者请到现场获取本项目文件:

1、时间：2024年5月10日至2024年5月13日，每天上午08:30至11:30，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）；

2、地点：大冶市人民医院中心院区 6号楼 6楼 采购办（612室）

3、方式：委托代理人须携带法定代表人授权委托书、本人身份证原件及营业执照原件或复印件参加投标报名。

**四、文件递交时间及地点：**

1、文件递交时间：2024年5月14日8时至10时

2、文件递交地点：大冶市人民医院中心院区 6号楼 采购办（612室）

**五、开标时间及地点：**

1、开标时间：2024年5月14日上午11时

2、开标地点：大冶市人民医院中心院区 6号楼 6楼会议室

**六、联系方式：**

采购人：大冶市人民医院

联系人：夏女士、左女士

联系电话：0714-8711266

联系地址：大冶市高新区罗桥街办东港路

大冶市人民医院

2024年5月10日

**第二章 报价须知**

报价要求：报价以人民币报价。供应商根据清单自行报价，不超过采购人预算价均为有效报价，报价超过最高限价的，其响应文件将被否决。对于本文件中未列明，供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的一切费用已包括在总报价中。

**一、响应文件提供材料**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供承诺函及营业执照复印件、法人身份证复印件并加盖公章）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函或财务审计报告并加盖公章）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函或人员资质及设备清单并加盖公章）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函或缴费凭证并加盖公章）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函并加盖公章）

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺函和信用中国网站截图）

3、本项目不接受联合体投标。（提供承诺函）

4、报价清单原件并加盖公章。

5、提供污染源自动监控设施承建备案单位证明并加盖公章。

6、法人身份证复印件、授权代理人身份证复印件及授权委托书。

7、提供响应第三章采购技术参数、规格及要求的承诺函并加盖公章。

8、提供严格按照国家及行业有关规定，合法合规施工的承诺书。内容至少应包括：现场动火作业需提前报备等。

9、提供给本项目施工人员配备必要的安全工具及安全防护措施的承诺函。

10、供应商认为有必要提供的其它有关资料。

**二、询价响应文件的份数、封装和递交**

供应商应编制响应文件一式三份，分一份正本和两份副本。每份文件要注明“正本”和“副本”字样，响应文件的副本与正本不符，以正本为准。响应文件的正本和所有副本应密封提交。请按时间要求将密封文件送达指定地点。（报价表另单独密封一份）

**三、确定成交供应商**

采购人从询价小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

第三章 采购技术参数、规格及要求

一、技术规格、参数及要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 |
| 1 | COD在线监测仪 | 测量范围：（0-20测量周期：＜50min  示值误差：量程20%标准溶液，不超过±10%；  量程50%标准溶液，不超过±8%；  量程80%标准溶液，不超过±5%；  重复性：≤5%；  24h低浓度漂移：±5.0㎎/L；  24h高浓度漂移：≤5%；  检出限：小于10mg/L；  氯离子掩蔽能力：最高可掩蔽 20000mg/L  通讯端口：RS232/485/RJ45；  模拟信号：4-20mA；  控制信号：2路开关量输入；2路开关量输出；  显示屏：采用10寸TFT，高性能嵌入式一体化触摸屏；  MTBF：≥720h ；  维护周期：1 个月；  品牌要求：国内一线品牌 | 1台 |
| 2 | 氨氮在线分析仪 | 测量范围：（0-2.0mg/L）、（0-10.0mg/L）、（0-50.0mg/L）三量程，可扩展；测量周期：＜30min；示值误差：量程20%标准溶液，不超过±8%；量程50%标准溶液，不超过±5%；量程80%标准溶液，不超过±3%；重复性：≤2%；24h低浓度漂移：≤0.02mg/L；24h高浓度漂移：≤1%；  检出限：0.02mg/L；通讯端口：RS232/485/RJ45；模拟信号：4-20mA；  控制信号：2路开关量输入；2路开关量输出；显示屏：采用10寸TFT，高性能嵌入式一体化触摸屏；MTBF：≥720h ；  维护周期：1个月 ；  品牌要求：国内一线品牌 | 1台 |
| 3 | 水质自动采样器 | 采样量误差 ±10%；等比例采样量误差±15%；系统时钟时间控制误差Δ1≤0.1%及Δ12≤30s ；机箱内温度控制误差±2℃；  采样垂直高度≥5m ；水平采样距离≥50m；  品牌要求：国内一线品牌 | 1台 |
| 4 | 备案及验收 | 完成环保有关部门的合规验收备案工作 | 1项 |

二、技术服务

1、在设备到达采购人指定地点后，成交供应商应在3天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，并组织安装、调试至符合环保有关要求。

2、设备安装后，采购人按国家标准进行质量验收。成交供应商应向采购人提供详细的验收标准，验收手册，并委托当地有资质的单位对上述设备进行测试、校准，同时完成环保部门验收备案工作。因此发生的费用应包含在总报价中。

3、售后服务：提供7\*24小时售后服务，设备维修2小时内电话响应，3小时内现场响应，如无法在24小时内解决提供备用机。

三、其他要求

1、投标人提交投标文件即视为对现场实际情况认可，对存在的各类风险及施工难度有充分的认识。

2、采购人不组织现场踏勘，投标人自行踏勘的风险由投标人自行承担。

3、投标人需提供严格按照国家及行业有关规定，合法合规施工的承诺书。内容至少应包括：现场动火作业需提前报备等。

4、为保障现场施工人员安全，供应商应提供给本项目施工人员配备必要的安全工具及安全防护措施的承诺函。

5、施工作业中不得对采购人正常的经营造成影响；对施工中导致的自身或第三方人身伤害和经济损失，由中标供应商承担全部责任。

6、采购需求清单未列明，但属于项目实施必须的内容，应一并包含在投标报价中，除确有必要的签证外，采购人不另行支付费用。投标报价应包含总价及各分项报价，分项报价缺报漏报的视为无效。

四、商务要求

1、交货地点：采购人指定地点

2、交货期：合同签订后10个日历日内

3、质保期：一年

4、付款方式：安装调试联网支付合同金额90%，一年质保期满后支付10%。

第四章 响应文件格式

封面：

**响应文件**

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

日 期：

**报 价 表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单价 |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | | 元 | | |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

供应商名称（盖章）：

报价时间： 年 月 日

法人代表授权书

（采购人名称）：

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的报价，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自 年 月 日至 年 月 日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）： 被授权人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）： 身份证号码：

电话： 电话（手机）：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人和被授权人身份证（复印件） |

资格证明文件

（符合供应商资质条件、能力和信誉的资格证明材料）

**基本资格条件承诺函**

**大冶市人民医院：**

（供应商名称） 参加贵单位组织的 （项目名称） 项目(项目编号： )的政府采购活动，现郑重声承诺下：

1.我方能满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。即：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加本项目同一合同项下的政府采购活动的情况；

4.我方具独立实施能力，属于非联合体投标；

5.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**供应商（公章）：**

**日   期：**

技术能力承诺函

（供应商必须提供的其它有关资料，内容自拟）