大冶市人民医院东风路院区窗口改造项目

**询**

**价**

**文**

**件**

**采购项目编号：YECG2024-0602号**

**采 购 人：大冶市人民医院**

**二○二四年六月**

**第一章 询价公告**

根据医院工作安排，大冶市人民医院拟对东风路院区窗口改造项目进行询价采购，欢迎符合资质条件的供应商参加。

**一、项目基本情况**

1、项目编号：YECG2024-0602号

2、项目名称：大冶市人民医院东风路院区窗口改造项目

3、采购方式：询价

4、采购预算：45000.00元

5、采购内容：东风路院区窗口改造。具体详见采购需求。

6、工期：合同签订后10个日历日内实施完毕

7、本项目不接受联合体投标。

**二、资格要求：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人须具有行政管理部门注册的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一或五证合一的营业执照）。

3、供应商提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录查询网络截图件并加盖供应商公章，以响应文件递交截止日查询的结果为准；

4、本项目特定资格：投标供应商经营范围必须包含金属制品安装、加工或销售等。

**三、询价文件的获取：**

凡有意参加询价者请到现场获取本项目文件:

1、时间：2024年6月4日至2024年6月6日，每天上午08:30至11:30，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）；

2、地点：大冶市人民医院中心院区 6号楼 6楼 采购办（612室）

3、方式：委托代理人须携带法定代表人授权委托书、本人身份证原件及营业执照原件或复印件参加投标报名。

**四、文件递交时间及地点：**

1、文件递交时间：2024年6月7日上午8时至10时

2、文件递交地点：大冶市人民医院中心院区 6号楼 采购办（612室）

**五、开标时间及地点：**

1、开标时间：2024年6月7日上午10时30分

2、开标地点：大冶市人民医院中心院区 6号楼 6楼会议室

**六、联系方式：**

采购人：大冶市人民医院

联系人：夏女士、左女士

联系电话：0714-8711266

联系地址：大冶市高新区罗桥街办东港路

大冶市人民医院

2024年6月4日

**第二章 报价须知**

报价要求：报价以人民币报价。供应商根据清单自行报价，不超过采购人预算价均为有效报价，报价超过最高限价的，其响应文件将被否决。对于本文件中未列明，供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的一切费用已包括在总报价中。

**一、响应文件提供材料**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供承诺函及营业执照复印件、法人身份证复印件并加盖公章）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函或财务审计报告并加盖公章）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函或人员资质及设备清单并加盖公章）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函或缴费凭证并加盖公章）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函并加盖公章）

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺函和信用中国网站截图）

3、本项目不接受联合体投标。（提供承诺函）

4、报价清单原件并加盖公章。

5、法人身份证复印件、授权代理人身份证复印件及授权委托书。

6、提供响应第三章采购技术参数、规格及要求的承诺函并加盖公章。

7、提供投标委托代理人非本项目其他投标人公司控股人、持股人或在职员工的声明函。

8、提供严格按照国家及行业有关规定，合法合规施工的承诺函。内容至少应包括：现场动火作业需提前报备等。

9、提供给本项目施工人员配备必要的安全工具及安全防护措施的承诺函。

10、供应商认为有必要提供的其它有关资料。

**二、询价响应文件的份数、封装和递交**

供应商应编制响应文件一式三份，分一份正本和两份副本。每份文件要注明“正本”和“副本”字样，响应文件的副本与正本不符，以正本为准。响应文件的正本和所有副本应密封提交。请按时间要求将密封文件送达指定地点。（报价表另单独密封一份）

**三、确定成交供应商**

采购人从询价小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

第三章 采购技术参数、规格及要求

1. 技术要求

（一）、需求清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| **一、门诊一楼收费窗口** |
| 1 | 拆除钢化玻璃 | 2 | 块 |  |
| 2 | 铝合金亚克力卷帘门2.89\*1.6（2樘） | 9.248 | m2 | 门片为80\*2.0mm铝合金冲孔。冲孔部位镶嵌0.8mm厚亚克力透视窗，导槽为80\*2.0平板铝合金 |
| 3 | 管状50扭电机 | 2 | 台 | 质保3年 |
| 4 | 电机及大梁管包箱 | 2 | 个 | 镀锌板折弯喷漆1.0mm |
| 5 | 支撑板2.0mm | 2 | 套 |  |
| 6 | 前门楣板 | 2 | 个 | 镀锌板折弯喷漆0.8mm |
| 7 | 修复窗口套间隙 | 2 | 个 |  |
| **二、门诊一楼挂号窗口** |
| 1 | 拆除钢化玻璃 | 2 | 块 |  |
| 2 | 铝合金亚克力卷帘门1.81\*1.6（两樘） | 5.792 | m2 | 门片为80\*2.0mm铝合金冲孔。冲孔部位镶嵌0.8mm厚亚克力透视窗，导槽为80\*2.0平板铝合金 |
| 3 | 管状50扭电机 | 2 | 台 | 质保3年 |
| 4 | 电机及大梁管包箱 | 2 | 个 | 镀锌板折弯喷漆1.0mm |
| 5 | 支撑板2.0mm | 2 | 套 |  |
| 6 | 前门楣板 | 2 | 个 | 镀锌板折弯喷漆0.8mm |
| 7 | 修复窗口套间隙 | 2 | 个 |  |
| **三、门诊二楼挂号窗口** |
| 1 | 拆除钢化玻璃 | 2 | 块 |  |
| 2 | 铝合金亚克力卷帘门1.75\*1.15（两樘） | 4.025 | m2 | 门片为80\*2.0mm铝合金冲孔。冲孔部位镶嵌0.8mm厚亚克力透视窗，导槽为80\*2.0平板铝合金 |
| 3 | 管状国瑞50扭电机 | 2 | 台 | 质保3年 |
| 4 | 电机及大梁管包箱 | 2 | 个 | 镀锌板折弯喷漆1.0mm |
| 5 | 支撑板2.0mm | 2 | 套 |  |
| 6 | 前门楣板 | 2 | 个 | 镀锌板折弯喷漆0.8mm |
| 7 | 修复窗口套间隙 | 2 | 个 |  |
| 四、CT室窗口 |
| 1 | 拆除钢化玻璃 | 2 | 块 |  |
| 2 | 铝合金亚克力卷帘门1.81\*1.13 | 2.045 | m2 | 门片为80\*2.0mm铝合金冲孔。冲孔部位镶嵌0.8mm厚亚克力透视窗，导槽为80\*2.0平板铝合金 |
| 3 | 铝合金亚克力卷帘门2.02\*1.4（两樘） | 5.712 | m2 | 门片为80\*2.0mm铝合金冲孔。冲孔部位镶嵌0.8mm厚亚克力透视窗，导槽为80\*2.0平板铝合金 |
| 4 | 管状50扭电机 | 3 | 台 | 质保3年 |
| 5 | 电机及大梁管包箱 | 3 | 个 | 镀锌板折弯喷漆1.0mm |
| 6 | 支撑板2.0mm | 3 | 套 |  |
| 7 | 前门楣板 | 3 | 个 | 镀锌板折弯喷漆0.8mm |
| 8 | 修复窗口套间隙 | 3 | 个 |  |
| **五、5号楼挂号窗口** |
| 1 | 拆除钢化玻璃 | 1 | 块 |  |
| 2 | 铝合金亚克力卷帘门1.88\*1.39 | 2.613 | m2 | 门片为80\*2.0mm铝合金冲孔。冲孔部位镶嵌0.8mm厚亚克力透视窗，导槽为80\*2.0平板铝合金 |
| 3 | 管状50扭电机 | 1 | 台 | 质保3年 |
| 4 | 电机及大梁管包箱 | 1 | 个 | 镀锌板折弯喷漆1.0mm |
| 5 | 支撑板2.0mm | 1 | 套 |  |
| 6 | 前门楣板 | 1 | 个 | 镀锌板折弯喷漆0.8mm |
| 7 | 修复窗口套间隙 | 1 | 个 |  |
| **六、4号楼收费窗口** |
| 1 | 拆除钢化玻璃 | 2 | 块 |  |
| 2 | 铝合金亚克力卷帘门1.426\*1.6（两樘） | 9.126 | m2 | 门片为80\*2.0mm铝合金冲孔。冲孔部位镶嵌0.8mm厚亚克力透视窗，导槽为80\*2.0平板铝合金 |
| 3 | 铝合金亚克力卷帘门1.52\*1.36 | 8.268 | m2 | 门片为80\*2.0mm铝合金冲孔。冲孔部位镶嵌0.8mm厚亚克力透视窗，导槽为80\*2.0平板铝合金 |
| 4 | 管状50扭电机 | 8 | 台 | 质保3年 |
| 5 | 电机及大梁管包箱 | 8 | 个 | 镀锌板折弯喷漆1.0mm |
| 6 | 支撑板2.0mm | 8 | 套 |  |
| 7 | 前门楣板 | 8 | 个 | 镀锌板折弯喷漆0.8mm |
| 8 | 修复窗口套间隙 | 8 | 个 |  |
| **七、拆除检验科、药房玻璃及清运** |
| 1 | 拆除检验科窗口玻璃 | 4 | 块 |  |
| 2 | 拆除药房窗口玻璃 | 6 | 块 |  |
| 3 | 拆除5号楼收费处窗口玻璃 | 3 | 块 |  |
| 4 | 修复没更换电动门窗口套间隙 | 13 | 个 |  |
| 5 | 清运所有破碎钢化玻璃渣 | 1 | 项 |  |

（二）、其他要求

1、投标人提交投标文件即视为对现场实际情况认可，对存在的各类风险及施工难度有充分的认识。

2、采购人不组织现场踏勘，投标人自行踏勘的风险由投标人自行承担。

3、投标人需提供严格按照国家及行业有关规定，合法合规施工的承诺书。内容至少应包括：现场动火作业需提前报备等。

4、为保障现场施工人员安全，供应商应提供给本项目施工人员配备必要的安全工具及安全防护措施的承诺函。

5、施工作业中不得对采购人正常的经营造成影响；对施工中导致的自身或第三方人身伤害和经济损失，由中标供应商承担全部责任。

6、采购需求清单未列明，但属于项目实施必须的内容，应一并包含在投标报价中，除确有必要的签证外，采购人不另行支付费用。投标报价应包含总价及各分项报价，分项报价缺报漏报的视为无效。

二、商务要求

1、工期：合同签订后10个日历日内实施完毕

2、质保期：三年

3、付款方式：项目完成验收后一次性支付合同款。

第四章 响应文件格式

封面：

**响应文件**

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

日 期：

**报 价 表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 一、门诊一楼收费窗口 |
| 1 | ... |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 小计 | 元 |
| 二、门诊一楼挂号窗口 |
| 1 | ... |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 小计 | 元 |
| 三、... |
| 四、... |
| 五、... |
| 小计 | 元 |
| 总价 | 元 |
| 总报价 | 小写（元）：¥ 大写（元）：人民币  |
| 工期 | 合同签订后 个日历日内实施完毕 |
| 质保期 |  年。 |
| 备注 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

供应商名称（盖章）：

报价时间： 年 月 日

法人代表授权书

（采购人名称）：

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的报价，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自 年 月 日至 年 月 日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）： 被授权人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）： 身份证号码：

电话： 电话（手机）：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人和被授权人身份证（复印件） |

资格证明文件

（符合供应商资质条件、能力和信誉的资格证明材料）

**基本资格条件承诺函**

**大冶市人民医院：**

 （供应商名称） 参加贵单位组织的 （项目名称） 项目(项目编号： )的政府采购活动，现郑重声承诺下：

1.我方能满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。即：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加本项目同一合同项下的政府采购活动的情况；

4.我方具独立实施能力，属于非联合体投标；

5.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**供应商（公章）：**

 **日   期：**

技术能力承诺函

（供应商必须提供的其它有关资料，内容自拟）